绵阳市游仙区妇幼保健院

户外广告制作安装项目调研公告

一、项目名称: 户外广告制作安装项目调研

二、本市场调研项目在绵阳市游仙区妇幼保健院官网http://www.yxfybj.com/公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商前来参加市场调研。

三、市场调研期限: 2021年11月8日-2021年11月13日。

市场调研期间，请各潜在供应商到我院总务科提交资料。

四、市场调游仙区妇幼保健院月子中心、游仙区婴幼儿照护和托育服务指导中心、游仙区妇幼保健院富乐院区户外广告制作安装需求(见附件1)。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份( 保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订) :

1.封面(注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章)

2.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件证明文件:按照招标文件格式提供投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件。

3.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照 (副本)复印件。营业范围或服务范围需包含：广告制作安装类业务。

4.经办人授权委托书(原件，见附件2) ,法人、经办人身份证复印件。

5.报价一览表(见附件3)

6.业绩证明文件(提供近三年内，在国内、川内同类项目业绩)(见附件4)

7.售后服务承诺书(含技术实力证明、质量保证，产品验收标准、质保期、售后服务响应等)

8.封底(封条封口，并在封口处盖公章)

六、报价要求

1.以人民币报价(见附件3)。

2.报价应是项目最终价，包括设计、制作、安装、人工、机械、安全、售后服务、交通、税金等各种费用。

七、其他说明

1.根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序编制市场调研书。

2.提供的所有资料须加盖鲜章。

3.特别申明:现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品，最终采购需求以购买时为准。对未公示配置及技术性能的，请各供应商自行提供。

八、市场调研书的递交:于2021年11月13日下午12: 00时以前一式一份送交绵阳市游仙区妇幼保健院总务科(医技楼4楼)。

地址:绵阳市游仙区驿亭路4号

联系人:刘星辰

电话: 0816-8702373

**附件1:**

**户外广告制作安装项目采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **制作工艺** | **预算量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 房顶门头基础 | 40矩管焊接 | 9 | 个 | 富乐院区 |
| 2 | 房顶门头发光字0.7\*9 | 1mm镜面不锈钢激光切割/锡焊/抛光；5mm亚克力激光雕刻/抛光/保护；内置LED灯 | 6.3 | ㎡ |
| 3 | 阳台门头基础 | 木工板底子+铝塑板面 | 21.6 | ㎡ |
| 4 | 阳台门头发光字0.7\*12 | 1mm镜面不锈钢激光切割/锡焊/抛光；5mm亚克力激光雕刻/抛光/保护；内置LED灯 | 8.4 | ㎡ |
| 5 | 柱头 | 找平/铝塑面板 | 21.1 | ㎡ |
| 6 | 吊牌 | PVC雕刻填漆 | 2 | 套 |
| 7 | 户外反光指引牌 | 更换原有反光标识 反光膜1.5\*1.2 | 8 | 副 |
| 8 | 反光标示牌1.5\*1.2（电杆） | 2 | 套 |
| 9 | 反光标示牌1.2\*1.0（电杆） | 1 | 套 |
| 10 | 反光标示牌1.5\*1.2 挖坑填埋90圆管双面反光标牌 | 1 | 套 |
| 11 | 反光标示牌1.5\*1.2 挖坑填埋90圆管单面反光标牌 | 1 | 套 |
| 12 | 反光标示牌1.2\*1.0（电杆） 50矩管焊接+铁皮+车漆+双面反光膜 | 1 | 套 |
| 13 | 托幼机构（门头）0.9\*17 | 1mm镜面不锈钢激光切割/锡焊/抛光；5mm亚克力激光雕刻/抛光/保护；内置LED灯 | 15 | ㎡ | 托幼机构 |
| 14 | 托幼机构（门牌） | 异形2公分PVC+亚克力面板 | 32 | 套 |
| 15 | 托幼机构咨询台背景墙刻字 | 2公分PVC+亚克力面板10㎝ | 18 | 个 |
| 16 | 月子中心（门头）基础 | 40矩管焊接 | 12 | 个 | 月子中心 |
| 17 | 月子中心（门头）2.0\*13 | 1mm镜面不锈钢激光切割/锡焊/抛光；5mm亚克力激光雕刻/抛光/保护；内置LED灯 | 52 | ㎡ |
| 18 | 月子中心（墙面）0.75\*12 | 背发光字 | 9 | ㎡ |
| 19 | 月子中心电梯入口（门头）基础 | 40矩管焊接 | 1 | 套 |
| 20 | 月子中心电梯入口（门头）0.3\*5 | 1mm镜面不锈钢激光切割/锡焊/抛光；5mm亚克力激光雕刻/抛光/保护；内置LED灯 | 1.5 | ㎡ |
| 21 | 月子中心电梯/楼梯雨棚2.5\*2 | 定制铝合金抗阻燃耐力板雨棚 防水指数3000MM | 2 | 套 |
| 22 | 月子中心楼宇亮化 | 单色亮化灯 额定电压24V/防水等级IP67 | 112 | 米 |
| 23 | 月子中心楼宇亮化 | 400W户外防水电源 | 10 | 个 |
| 24 | 月子中心护士站吊牌1.2\*0.25 | 镀锌板激光切割/锡焊/抛光/镂空/内置LED灯 | 2 | 套 |
| 25 | 托幼机构（门牌） | 异形2公分PVC+亚克力面板 | 34 | 套 |
| 26 | 托幼机构咨询台背景墙刻字 | 2公分PVC+亚克力面板15㎝ | 13 | 个 |

**附件2：**

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明： （参与调研人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我 调研活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关事宜。

特些声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

参与调研人名称（加盖公章）：

日期：

说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件3：**

**游仙区妇幼保健院户外广告制作安装项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **制作工艺** | **工程量** | **单位** | **单价/元** | **合计/元** | **备注** |
| 1 | 房顶门头基础 | 40矩管焊接 | 9 | 个 |  |  | 富乐院区 |
| 2 | 房顶门头发光字0.7\*9 | 1mm镜面不锈钢激光切割/锡焊/抛光；5mm亚克力激光雕刻/抛光/保护；内置LED灯 | 6.3 | ㎡ |  |  |
| 3 | 阳台门头基础 | 木工板底子+铝塑板面 | 21.6 | ㎡ |  |  |
| 4 | 阳台门头发光字0.7\*12 | 1mm镜面不锈钢激光切割/锡焊/抛光；5mm亚克力激光雕刻/抛光/保护；内置LED灯 | 8.4 | ㎡ |  |  |
| 5 | 柱头 | 找平/铝塑面板 | 21.1 | ㎡ |  |  |
| 6 | 吊牌 | PVC雕刻填漆 | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 高空安装/旧广告拆除 |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 户外反光指引牌 | 更换原有反光标识 反光膜1.5\*1.2 | 8 | 副 |  |  |
| 9 | 反光标示牌1.5\*1.2（电杆） | 2 | 套 |  |  |
| 10 | 反光标示牌1.2\*1.0（电杆） | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 反光标示牌1.5\*1.2 挖坑填埋90圆管双面反光标牌 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 反光标示牌1.5\*1.2 挖坑填埋90圆管单面反光标牌 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 反光标示牌1.2\*1.0（电杆） 50矩管焊接+铁皮+车漆+双面反光膜 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 托幼机构（门头）0.9\*17 | 1mm镜面不锈钢激光切割/锡焊/抛光；5mm亚克力激光雕刻/抛光/保护；内置LED灯 | 15 | ㎡ |  |  | 托幼机构 |
| 15 | 托幼机构（门牌） | 异形2公分PVC+亚克力面板 | 32 | 套 |  |  |
| 16 | 托幼机构咨询台背景墙刻字 | 2公分PVC+亚克力面板10㎝ | 18 | 个 |  |  |
| 17 | 月子中心（门头）基础 | 40矩管焊接 | 12 | 个 |  |  | 月子中心 |
| 18 | 月子中心（门头）2.0\*13 | 1mm镜面不锈钢激光切割/锡焊/抛光；5mm亚克力激光雕刻/抛光/保护；内置LED灯 | 52 | ㎡ |  |  |
| 19 | 月子中心（墙面）0.75\*12 | 背发光字 | 9 | ㎡ |  |  |
| 20 | 月子中心电梯入口（门头）基础 | 40矩管焊接 | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 月子中心电梯入口（门头）0.3\*5 | 1mm镜面不锈钢激光切割/锡焊/抛光；5mm亚克力激光雕刻/抛光/保护；内置LED灯 | 1.5 | ㎡ |  |  |
| 22 | 月子中心电梯/楼梯雨棚2.5\*2 | 定制铝合金抗阻燃耐力板雨棚 防水指数3000MM | 2 | 套 |  |  |
| 23 | 月子中心楼宇亮化 | 单色亮化灯 额定电压24V/防水等级IP67 | 112 | 米 |  |  |
| 24 | 月子中心楼宇亮化 | 400W户外防水电源 | 10 | 个 |  |  |
| 25 | 月子中心护士站吊牌1.2\*0.25 | 镀锌板激光切割/锡焊/抛光/镂空/内置LED灯 | 2 | 套 |  |  |
| 26 | 托幼机构（门牌） | 异形2公分PVC+亚克力面板 | 34 | 套 |  |  |
| 27 | 托幼机构咨询台背景墙刻字 | 2公分PVC+亚克力面板15㎝ | 13 | 个 |  |  |
| 28 | 托幼机构/月子中心（高空安装） | 高空作业车 | 1 | 项 |  |  |  |
| 29 | 项目管理费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 30 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

1. 报价应是项目最终价，包括设计、制作、安装、人工、机械、安全、售后服务、交通、税金等各种费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖公司印章。

公司名称：

代表签字： 联系方式： 日期：

**附件4：**

**业绩证明材料**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 提供服务内容 | 合同金额 | | 联系人及联系方式 | | 备注 | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |

说明：本表后应附合同协议或者用户证明文件的复印件，我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方弄虚作假所引真怕 一切法律后果。

供应商： （盖单位公章）法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期: