**中医电针仪和中频脉冲治疗仪采购参数要求**

**一、电针仪：4台**

1.输出脉冲波形:非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。

2.输出脉冲路数:六路输出。

3.输出脉冲中频率:连续波频率1-100HZ连续可调;断续波频率1-100HZ连续可调，断波时间为10秒，续波时间为30秒;疏密波:疏波频率是密波频率的1/5，密波频率为5-100Hz可调，疏波时间为10秒，密波时间为15秒。

4.输出脉冲幅度:0-50V可调。

5.输出脉冲宽度:≤1ms。

6.电源电压:DC9V。

7.外形尺寸:220mm\*150mm\*50mm ±10mm。

8.提供该产品的医疗器械注册证。

**二、中频脉冲治疗仪：2台**

1.供电电源:AC:220V±22V 50Hz±1Hz 输入功率:65VA

2.中频频率:1kHz~10kHz 误差:±30%；

3.脉冲宽度:50us~500us 误差:±30%；

4.调制波频率:0~440Hz 误差:±30%；

5.连续运行工作时间:不低于4小时；

6.配置清单：主机1台、输出电极、导线。

7.提供该产品的医疗器械注册证。