**比选内容及技术要求**

**1.钢化玻璃门隔断门，控制价￥2600.00**

整体尺寸:3m\*1.45m；隔断玻璃:中空钢化玻璃，厚度≥6mm；

玻璃门:厚度≥12mm；铝合金框架:厚度≥1.4mm，灰色。

需要根据现场实际情况以及隔断门承重进行现场测量和设计。

本次报价包含:制作、安装人员保险、税费、人工费、材料费、安全等一切费用。

安装地点：惠学路2号院区3楼妇幼健康管理部

**2.中医科隔断打造，控制价￥5000.00**

整体尺寸:3m\*3.4m；隔断玻璃:中空钢化玻璃，厚度≥6mm；

玻璃门:厚度≥12mm；铝合金框架:厚度≥1.4mm，灰色。

需要根据现场实际情况以及隔断门承重进行现场测量和设计。

本次报价包含:制作、安装人员保险、税费、人工费、材料费、安全等一切费用。

安装地点：惠学路2号院区3楼中医科