**采购内容及要求**

**一、采购内容：**腹腔镜镜头 数量：1支

**二、技术要求：**

1. 直径≤5.5mm；
2. 工作长度≥300mm；
3. 视向角≥30°；
4. 视场角≥70°；
5. 有效景深范围≥35—100mm；
6. 显色指数 Ra(A光源)≥85；
7. 显色指数 Ra(D65光源)≥85；
8. 可高温高压、低温等离子消毒灭菌；
9. 防水等级≥IPX7；

10.质保以国家标准为准，若厂家标准优于国家标准按厂家标准执行。

11.请提供产品说明书。

注:以上参数不允许负偏离。

**三、商务要求**

1.合同签订后7日内将产品送达采购人指定地点，完成安装并投入使用。

2.报价包含人工劳务、设备投入、安装、调试、培训、利润、风险、维护、税金等费用，采购人不另支付其他费用。

3.收到甲方保修电话后2小时内响应，24小时内到场维修。

4.履约、验收要求与标准：按照采购文件、供应商响应文件、合同和《关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15 号）进行验收。

5.付款要求：本项目无预付款，供应商完成设备安装调试并培训，经采购人验收合格后，供应商提供合格的报账资料并完成财务审批流程后付款100%。