**中医科医疗器械采购参数要求**

**一、治疗推车：1个**

1.尺寸：≥680×460×920mm ±10mm；

2.台面采用工程塑料内嵌 304 不锈钢板；

3.立柱采用铝合金型材，台面具有抽板，可延展工作台面；

4.上、下台面（左、右及后面）具有不锈钢圆钢制作护栏；

5.抽屉≥2 个，采用工程塑料注塑一次成形，抽屉内具活动隔条，

抽屉滑轨带自动回位功能；

6.侧面具有锐器盒架；

7.侧面具有活动式垃圾桶；

8.塑钢万向脚轮≥4 寸，其中 2 轮带刹车；

9.单台配置需求 ：锐器盒 1 个 、垃圾桶 2 个 、不锈钢杂物篮 1 个。

**二、氧气枕：1个**

1.容量：42L(500\*760mm),最高压力10.6kpa;

2.材质：PVC复合尼龙绸和橡胶材料，防水防污；

3.配件：挂式导管塞头、医用级软管：1.5M硅胶材质。

**三、抢救箱：1个**

1.规格：18寸双开三层，380mm\*270mm\*\*320mm±10mm；

2.材质：铝塑面板、铝合金框架、高硬度铁质提手；

3.配件：肩带/双锁扣，颜色：银色。